富顺县医共体总医院
5G救护车改造项目市场调研公告

我院拟针对医共体总医院成员单位的5G救护车改造项目开展市场调研，现面向社会进行公示，诚挚邀请符合条件的供应商参与。 
一、项目相关信息
项目名称：5G救护车改造项目
二、项目概述
本项目为5G救护车改造项目，依托富顺县急诊急救一体化平台建设项目基础，对医共体部分成员单位的救护车进行5G急救改造，旨在通过拓展改造实现富顺县县域内急诊急救一体化，并促进平台成员单位间5G信息的互联互通。具体如下：
（一）需改造的救护车辆信息：
	序号
	所属医院
	车牌号
	备注

	1
	富顺县中医医院
	川CQN303
	

	2
	富顺县中医医院
	川C557A5
	

	3
	富顺县中医医院
	川CSM386
	

	4
	富顺县中医医院
	川CXN051
	

	5
	富顺县中医医院
	川CVG273
	

	6
	富顺县中医医院
	川CWJ266
	

	7
	富顺县晨光医院
	川C3C511
	

	8
	富顺县晨光医院
	川CQA813
	

	9
	富顺县晨光医院
	川C6J698
	

	10
	富顺县妇幼保健院
	川C0Q120
	

	11
	富顺县妇幼保健院
	川C2Q120
	


（二）报价表
	序号
	项目
	参数
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）
	备注

	1
	多功能车载智能交互终端
	1.≥15.6寸触控屏；2.内存：≥4G；3.存储：≥128G
；4.内置身份证和医保卡读取器；5.集成喇叭、摄像头（单目）、拾音器
	
	
	
	

	2
	全向麦克风
	[bookmark: OLE_LINK3]1.接口：USB2.0，3.5mm音频外放接口，蓝牙无线连接；2.麦克风频响：100Hz-8KHz；3.电源：USB供电；4.≥5米拾音半径；360°全方位拾音。
	
	
	
	

	3
	医疗舱摄像头
	1.像素：≥200W；2.焦距：≥2.8mm；3.供电方式：支持POE。
	
	
	
	

	4
	硬盘录像机
	1.视频输入至少4路；2.硬盘：2TB硬盘。
	
	
	
	

	5
	急救工作站5GPDA
	1.操作系统：Android 11.0及以上；2.RAM+ROM： 4GB+64GB；3.显示屏≥6.0英寸，分辨率≥1520*720像素；4.触控屏：工业级电容屏。
	
	
	
	

	6
	5G网络通讯模块
	1.支持IEEE802.11b/g/n/ac;2.支持模式：AP/AP+STA/AP+中继；3.接口：含WAN/LAN接口； RJ45接口；SIM卡接口。
	
	
	
	

	7
	串口数据采集器
	1.提供串口转 Wi-Fi、串口转以太网、以太网转 Wi-Fi 功能，能够将串口（RS232/485）转换成 TCP/IP 网络接口；2.实现串口（RS232/485）与 Wi-Fi/以太网的数据双向透明传输；3.串口设备具备 TCP/IP 网络接口功能，连接网络进行数据通信。
	
	
	
	

	8
	OBD定位终端
	1.汽车跟踪器；2.定位，轨迹查询；3.定位方式：支持GPS/北斗。
	
	
	
	

	9
	物联网卡
	运营商网卡
	
	
	
	

	10
	AR眼镜
	[bookmark: OLE_LINK2]1.CPU：8 核心 2.5Ghz 及以上；RAM+ROM： 6G+64G;
2.操作系统：Android 11及以上；3.Wi-Fi：支持2.4 / 5Ghz、802.11 a/b/g/n/ac;4.定位：支持 GPS；5.视场角FOV：≥16.8°；6.视频：支持4K 30FPS视频传输；7.摄像头：≥1280万像素。
	
	
	
	

	11
	移动执法记录仪
	1.像素：≥800万像素；2.续航：≥10小时；3.支持循环录影及红外夜视。
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK1]12
	车载导航多功能屏
	1.屏幕尺寸：≥10.26英寸；2.分辨率：≥1600*600
3.运行内存：≥1GB；4.机身内存：≥16GB；5.功能：支持语音交互、前后双录。
	
	
	
	

	13
	救护车行车记录仪
	1.屏幕尺寸：≥400万像素；2.分辨率：≥2K高清；
3.拍摄角度：90° -150°；4.机身内存：≥64GB。
	
	
	
	

	14
	救护车5G智慧改造
	1.基于县域急诊急救一体化平台对部分成员单位救护车进行智能化的改造，集成 3G/4G/5G 网络、音视频、医疗设备采集。使急救车成为信息服务的载体，完成自动采集患者生命体征、记录患者车内诊疗、填写患者病历、申请院内急救资源、申请远程应急指导等一系列工作。
  2、急救车医疗舱和驾驶舱部署专业摄像头，中心与各级急救分站音视频对接，通过车载网关或5G网络远程传输监控录像。急救中心可监控各级分站工作状态以及急救车出车情况，查看车上的实时视频监控，掌握医护人员医疗操作过程，为整个急救过程留下记录。院内专家可通过移动终端设备或PC设备随时了解车上情况，与医护人员进行远程会诊。切实保障120急救中心以及医院救治人员的合法权益，规避不必要的医疗纠纷，提高了患者的救治效率。
  3、对急救车上的设备进行物联，使得救护车上的数据实时传输回院内。包含医疗设备信息采集，通过设备采集技术对车载医疗设备中的患者体征参数、生命波形数据进行采集并实时将采集的数据传输至急救中心服务网关。以及定位信息采集，随时随地了解车辆位置，提前准备患者抢救工作。
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	15
	单辆金额小计（元）：
	

	16
	11辆金额总计（元）：
	

	备注：若供应商报价分类项目涉及：规格品牌、质保说明等信息请填写在本备注栏处



（三）商务要求
1.本项目依托《富顺县急诊急救一体化平台建设项目》基础，对医共体部分成员单位的救护车进行5G急救改造，旨在通过拓展改造实现富顺县县域内急诊急救一体化，并促进平台成员单位间5G信息的互联互通。
2.本报价为全包含税总价，涵盖材料费、拆除费、运输费、施工人工费、设备及线材安装费、调试费、备案代办费、培训费、税费及所有配套杂费，采购人无需支付任何额外费用。
3.报价须提供分项明细报价，仅报总价、未标注规格品牌、未提供质保说明的报价视为无效报价。因本项目包含多台救护车改造，供应商需按单台分别列明明细，再汇总总价格。
4.供应商改造所使用的全部硬件必须为全新原厂正品，禁止使用翻新配件。
5.合同签订后30日内，完成全部车辆的硬件设备安装、5G智慧改造及检测调试，交付医院投入正常使用。
6.改造地点为富顺县各成员单位指定地点，车辆转运及往返运输费用全部由供应商承担。改造期间需做好安全防护，不得影响医院急救值班调度，实行分批次错峰施工。
7.本项目无预付款，全部车辆改造完工，且完成检测、备案、120急救中心验收合格，供应商提交完整项目完成资料以及等额正规增值税发票后，采购人一次性支付合同全款。
8.售后服务要求：全套车载硬件整机质保期限不少于2年，供应商须提供本地24小时报修服务，接到报修后2小时内上门抢修。项目完工后免费为医护人员、驾驶员提供操作培训；质保期满后，供应商可提供收费不高于采购合同单价5%的巡检维保服务。
9.项目完工交付时，供应商须提交完整的备检资料，包括但不限于：
（1）设备合格证、3C证书、设备说明书；
（2）医疗器械注册证、设备检测报告；
（3）工信部改装公告；
（4）全套质保卡、售后联系清单。
10.验收标准及方法：按照国家有关规定、采购文件的服务要求、投标人的投标文件及承诺，以及合同约定标准，参照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）执行。
11.本项目不接受联合体参与调研及后续采购，禁止转包、分包。
12.供应商须严格保守医院患者、急救相关内部信息，不得外泄资料。
13.未尽事宜，成交后双方签订正式合同补充约定，一切条款以采购人财政、审计审核要求为准。
三、供应商应具备的条件及需要递交的资料
（一）供应商应具备的条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次需求调查活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加需求调查活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，保存信用记录结果网页截图做为响应采购调研文件的部分；
7.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准。
（二）供应商需递交的资料
1.承诺函、报名函、授权书、报价单（见附件）；
2.资质证明文件：营业执照、法定代表人身份证、法人授权委托书、特种车辆改装专项资质（比如工信部道路机动车辆改装企业公告截图/复印件等）、检测机构资质认定证书及附表等与本项目相关的必要证件；
3.提交的所有复印资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章。
四、递交市场调研资料方式（邮寄或现场递交）
（一）参与调研报名截止时间及方式：2026年7月24日18:00，逾期将不再受理。
（二）报名地点：富顺县医共体总医院药械采购与药事管理中心办公室。
五、联系方式及地址
联 系 人：张老师   18187087618
联系地址：四川省富顺县富世镇吉祥路490号
如有疑问，请及时联系。



富顺县医共体总医院
                                  2026年7月21日


[bookmark: _Toc29169][bookmark: _Toc24549][bookmark: _Toc23600]附件2：
承诺函
富顺县医共体总医院：

                   （响应供应商名称）作为参加本次调研及采购活动（项目：                   ）的响应人，现郑重承诺：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）本项目提出的特殊条件。
二、完全接受本项目调研及采购需求规定，如对调研及采购需求有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对调研及采购需求有异议的同时又参加调研及采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次调研及采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他响应人参与同一合同项下的调研及采购活动的行为。
四、参加本次调研及采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。
六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交为由追究的法律责任。

响应人名称（加盖公章）：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）：
日期：XXXX年XX月XX日
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附件3：

报名函
富顺县医共体总医院：
经研究，我方决定参加贵院                 项目的调研及采购报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。
1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。
2、如果我方的报名文件被接受或我公司为成交公司，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。
3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，贵方有选择质优价廉产品的权利。
4、我方愿按照《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
5、我方同意遵守贵院有关调研及采购的各项规定。

报名人代表姓名、职务：
报名人单位全称（公章）
报名人代表签字：
地    址：
电    话：
QQ邮箱：

    年   月   日

附件4：

法定代表人授权委托书

富顺县医共体总医院：

（报名公司名称）法定代表人               授权我公司          （职务或职称）          （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）             项目调研及采购活动的一切事宜。


特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）






单位名称（公章）：                 
法定代表人签字：                   
授权代理人签字：                   

年    月    日    
附件5：
报价表
报价公司名称：                    日期：    年   月   日
救护车辆维修改造项目报价表
	序号
	项目
	参数
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	单辆金额小计（元）：
	

	11辆金额总计（元）：
	



